**OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 21.09.2022 R. - (NIECKI BASENOWE)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** | **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** | | | |
| **Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka** | **7,3** | **760** | **28,8** | **0,50** | **0,21** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | **0 jtk/100 ml**  **Nie wykryto -------------- --------------** | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **THM w tym chloroform** | **0 jtk/100 ml**  **-------------**  **-------------**  **------------** | |
| **Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich** | **--------** | **--------** | **----------** | **--------** | **----------** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | **-------------- -------------- -------------- --------------** | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **THM w tym chloroform** | **------------- -------------- -------------- -------------** | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1** | **7,20** | **763** | **34,6** | **0,81** | **0,21** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | **0 jtk/100 ml Nie wykryto -------------- --------------** | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **THM w tym chloroform** | **0 jtk/100 ml --------------- --------------- --------------** | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2** | **7,20** | **763** | **34,6** | **0,81** | **0,21** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | **0 jtk/100 ml Nie wykryto -------------- --------------** | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **THM w tym chloroform** | **0 jtk/100 ml -------------- ------------- -------------** | |
| **Woda pobierana z natrysków** | **--------** | **--------** | **--------** | **--------** | **-----------** | **Legionella** | **--------------** | **Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej** | **------------------- ------------------** | |
| **Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci** | **7,2** | **773** | **31,4** | **0,37** | **0,20** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | **0 jtk/100 ml Nie wykryto -------------- --------------** | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **THM w tym chloroform** | **0 jtk/100 ml --------------- ---------------**  **--------------** | |
| **Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny** | **7,30** | **783** | **32,3** | **0,80** | **0,18** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność Legionella** | **0 jtk/100 ml Nie wykryto**  **--------------**  **--------------** | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany THM w tym chloroform** | **0 jtk/100 ml --------------- --------------- ---------------** | |