**OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 16.07.2024 R. - (NIECKI BASENOWE)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** | **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** | | | |
| **Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka** | 7,2 | 816 | 29,1 | 0,16 | 0,11 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml  -------------- --------------- --------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml  ----------------  ----------------  ----------------  ---------------- | |
| **Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich** | **--------** | **--------** | 16,4 | **--------** | **----------** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | -------------- -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | --------------- -------------- ------------- -------------- -------------- | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1** | 7,2 | 944 | 35,1 | 0,95 | 0,30 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml 5,8 mg/l --------------- -------------- -------------- | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2** | 7,3 | 924 | 34,7 | 0,96 | 0,30 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/ 100 ml -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/ 100 ml 5,7 mg/l ------------- ------------- ------------ | |
| **Woda pobierana z natrysków** | **--------** | **--------** | **--------** | **--------** | **-----------** | **Legionella** | -------------- | **Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej** | **------------------- ------------------** | |
| **Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci** | 7,2 | 877 | 32,6 | 0,25 | 0,10 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml ----------------  ------------------ ---------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Suma THM Chloroform** | 0 jtk/100 ml ---------------- -----------------  ----------------- ----------------- | |
| **Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny** | 7,6 | 804 | 30,3 | 0,23 | 0,58 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność Legionella** | 0 jtk/100 ml ----------------  ----------------  ---------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml < 0,50 mg/l --------------- --------------- --------------- | |