**OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 21.10.2024 R. - (NIECKI BASENOWE)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** | **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** | | | |
| **Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka** | 7,1 | 780 | 27,2 | 0,45 | 0,25 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml  --------------- --------------- --------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml  --------------  --------------  --------------  -------------- | |
| **Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich** | **--------** | **--------** | 19,4 | **--------** | **----------** | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | -------------- -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | ------------- 0,62 mg/l --------------- -------------- -------------- | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1** | 7,0 | 772 | 34,0 | 0,96 | 0,15 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100ml -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100ml 3,5 mg/l --------------- -------------- -------------- | |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2** | 7,0 | 770 | 34,0 | 0,95 | 0,16 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/ 100ml -------------- -------------- -------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100ml **4,4 mg/l** ------------- ------------- ------------ | |
| **Woda pobierana z natrysków** | **--------** | **--------** | **--------** | **--------** | **-----------** | **Legionella** | -------------- | **Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej** | **------------------- ------------------** | |
| **Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci** | 7,1 | 790 | 32,0 | 0,54 | 0,22 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność**  **Legionella** | 0 jtk/100 ml ---------------  ---------------- --------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany**  **Suma THM Chloroform** | 0 jtk/100 ml --------------- ---------------  -------------- -------------- | |
| **Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny** | 7,1 | 770 | 31,0 | **0,35** | 0,25 | **Escherichia coli**  **Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h**  **Mętność Legionella** | 0 jtk/100 ml --------------  --------------  ------------- | **Pseudomonas aeruginosa**  **Utlenialność**  **Azotany Chloroform Suma THM** | 0 jtk/100 ml 0,67 mg/l -------------- -------------- -------------- | |