**OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE Z DNIA 21.10.2024 R. - (NIECKI BASENOWE)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **pH** | **Redox [mV]** | **Temp. [°C]** | **Chlor wolny [mg/l]** | **Chlor związany[mg/l]** |  **Wyniki badań poszczególnych oznaczeń** |
| **Woda w niecce basenowej pływackiej - część głęboka** | 7,1 | 780 | 27,2 | 0,45 | 0,25 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność** **Legionella** | 0 jtk/100 ml--------------------------------------------- | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/100 ml-------------------------------------------------------- |
| **Woda doprowadzona do pływalni-umywalka w toalecie przy prysznicach damskich** | **--------** | **--------** | 19,4 | **--------** | **----------** | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | -------------------------------------------------------- | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Chloroform Suma THM**  | -------------0,62 mg/l----------------------------- --------------  |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny – Jacuzzi 1** | 7,0 | 772 | 34,0 | 0,96 | 0,15 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | 0 jtk/100ml------------------------------------------ | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność** **Azotany****Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/100ml3,5 mg/l----------------------------- -------------- |
| **Woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny –Jacuzzi 2**  | 7,0 | 770 | 34,0 | 0,95 | 0,16 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella**  | 0 jtk/ 100ml------------------------------------------ | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/100ml**4,4 mg/l**-------------------------- ------------ |
| **Woda pobierana z natrysków** | **--------** | **--------** | **--------** | **--------** | **-----------** | **Legionella** | -------------- | **Legionella natrysk nr 3 szatni dams. Natrysk nr 3 przy szatni męskiej**  | **------------------- ------------------** |
| **Woda z niecki basenowej brodzik dla dzieci** | 7,1 | 790 | 32,0 | 0,54 |  0,22 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność****Legionella** | 0 jtk/100 ml--------------- ------------------------------- | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany****Suma THM Chloroform**  | 0 jtk/100 ml-------------------------------------------- -------------- |
| **Woda w niecce basenowej rekreacyjnej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny** | 7,1 | 770 | 31,0 | **0,35** |  0,25 | **Escherichia coli****Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h****Mętność Legionella** | 0 jtk/100 ml----------------------------------------- | **Pseudomonas aeruginosa****Utlenialność****Azotany Chloroform Suma THM**  | 0 jtk/100 ml0,67 mg/l---------------------------- -------------- |